1. POWERED MIXING CONSOLE

모델 : MYFIX, BXP-310

(1) 기  능

본 기기는 마이크 및 신호라인을 통해 입력된 음성신호를 조정, 혼합 및 증폭하는 앰프 내장형 믹서로서, 증폭 기능을 내장하여 별도의 외부 앰프 없이 운용이 가능하며, 다음의 성능 이상을 만족하여야 한다.

(2) 성  능

- 정격 출력 : 300W × 2CH / 4Ω

- 마이크 입력 : 6 × XLR 밸런스 입력

- 주파수 응답 : 20Hz ~ 20kHz

- DSP 이펙트 : 99 Presets 내장

- EQ : 채널별 3밴드 EQ, 메인 7밴드 EQ

- 팬텀파워 : +48V

- Aux 출력 : 1 × AUX Send

- 메인 출력 : XLR / 1/4" TRS

- 헤드폰 출력 : 1/4" TRS

- MP3 기능 : USB MP3 재생 및 녹음

- 전원 : AC 100~240V, 50/60Hz

- 크기 (W×H×D) : 442 x 230 x 255

- 무게 : 11kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.