1. WIRELESS BODYPACK RECEIVER

모델 : MYFIX, EA-901B

(1) 기  능

본 기기는 인이어 모니터 시스템의 바디팩 리시버로 듀얼 SMA 안테나는 원거리에도 안정적인 RF 수신이 가능하며, 배터리 잔량, 그룹, 주파수 등 체크 가능한 LCD창이 있으며 디지털 볼륨으로 세밀한 볼륨 조정 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Oscillation : PLL loop

- Carrier Frequency Range : 925~937.5MHz

- Frequency response : 80-15KHz

- Adjacent frequency rejection : generally ≥ 65 dB

- Intermodulation suppression : generally ≥ 65 dB

- Receiving sensitivity : ≥ 95dBm

- Display mode : LCD

- Function display : channel, frequency, power

- Number of channels : single channel

- Antenna selection : automatic selection system

- Working current : 180mA

- 전원 요구 사항	: built in lithium battery or two No.5 batteries

- 규격 (WxDxH) : 64 x 91 x 20mm

- 무게 : 149g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.