1. WIRELESS WIRELESS TRANSMITTER

모델 : MYFIX, EA-901R

(1) 기  능

본 기기는 인이어 모니터 시스템의 트랜스미터로 원거리에도 안정된 RF 송신이 가능하며, IR 싱크 기능으로 간편한 세팅이 되며 감도 조절 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Oscillation : PLL loop

- Carrier Frequency Range : 925~937.5MHz

- Frequency Stability : ≤ ±10ppm

- Maximum audio input : OdBv

- Maximum output power : 30MW

- Harmonic radiation : < - 50dBc

- Display mode : LCD

- Function display : Channel, frequency, RF indication, AF indication

- connector : 2 balanced XLR

- 규격 (WxDxH) : 209 x 43 x 162mm

- 무게 : 856g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.