1. DIGITAL POWER AMP

모델 : MYFIX, GA-2014

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 디지털 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Channels : 2

- 8Ω Stereo Output Power : 1450W

- 4Ω Stereo Output Power : 2800W

- 2Ω Stereo Output Power : 3500W

- 8Ω Bridge Output Power : 5600W

- 4Ω Bridge Output Power : 7000W

- Frequency Response (8Ω, ±3dB) : 6.8Hz–34kHz

- THD (1kHz) : <0.05%

- S/N Ratio : >112dB

- Damping Factor : ≥2000

- Crosstalk : ≥70

- Input Sensitivity : 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB

- Input Impedance : 20kΩ (Balance)

- Output Circuit : FTD

- Cooling : 4 fans, front-to-rear airflow, variable speed (temperature-based)

- Dimensions (mm) : 483×396×88mm

- Weight (G.W) : 15kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.