1. GOOSENECK MICROPHONE

모델 : MYFIX, MG-58

(1) 기  능

본 기기는 탁상용 듀얼 구즈넥 형태로 설계되었으며, 주파수 특성이 우수하고 음성 및 악기음 재생이 뛰어나며, 보컬 및 스피치용으로 사용할 수 있는 기기이어야 한다.

(2) 성  능

- Microphone pattern : Unidirectional microphone

- Frequency response : 60Hz~16KHz (-3dB)

- Sensitivity : (-42dB) (-3dB) 1KHz

- Low frequency attenuation : 125Hz 6dB/OCTAVE

- Output impedance : 2500hms +30%

- Maximum sound pressure : 135dB SPL 1KHz At1% T.H.D

- S/N ratio : 66dB. 1KHz at 1Pa

- Dynamic range : 111dB. 1KHz AT MAX SPL

- Power supply : Phantom 48V

- Output connector : three-pin Cannon

- Gooseneck length : 57.5cm

- Weight : 580g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.