1. ACTIVE LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, Mighty5

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 앰프내장형 2인치 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Inputs	: 1*XLR input

- Output : 1*XLR Link output

- Power output : 2*220W RMS

- Volume : Volume control

- Power input :	100-240V~50/60Hz

- Features : Class D amplifier/ Switching power design/ LED power, signal, clip indicator/ DSP setup/ FIR filter design, flatphase curve

- Type : 2 way active vented design

- Frequency response : 100-20kHz

- Impedance : 8 ohm

- Max output SPL : 128dB (at max amp output)

- Driver	: 2*4.75'' woofer,2''VC,NEO6*1.75'‘ full range line array

- Directivity : 90°(H) X 20°(V,Single enclosure)

- Cabinet : ABS

- Grill :	1.0mm steel

- Rigging and handling : Inter-enclosure angles 0、4、8、10°

- Size(WxDxH) :	185×224×324mm

- Weight : 5.7kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.