1. FULL RANGE SPEAKER

모델 : MYFIX, SH10

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 10인치의 2-WAY 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 50Hz-20Hz

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated Power : 350W AES, 1400W peak

- LF Driver : 1 x 10"(200mm)/2.5"voice coil

- HF Driver : 1 x 1"(25mm)/1.75"voice coil

- Coverage (H x V) : 90° x 50°

- Maximum SPL : 122dB continuous, 128dB peak

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 310 x 300 x 490mm

- 무게 : 15kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.