1. Active Column Speaker System

모델 : MYFIX, STAGE215

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 6개의 5.5인치 드라이버와 2개의 1.36인치 고음 드라이버와 듀얼 15인치의 우퍼가 별도로 구성되어 DSP 믹서가 탑재되어 있어 각종 음향 무대 공간에 쉽게 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- System : 2-Way Column

- Power (RMS/Peak) : 400W / 1600W

- Impedance : 4Ω

- Frequency Response : 90Hz – 20kHz

- Sensitivity (1W/1m) : 98dB

- Max. SPL (Continuous/Peak) : 124dB / 130dB

- Coverage (H × V) : 90° × 10°

- Driver : HF 2 × 1.36" / MF 6 × 3" / LF 5 × 5.5"

- Input : +1, -1

- Dimensions (W × H × D) : 160 × 1197 × 170mm

- Weight : 18.5kg

- System : Sub Woofer

- Power (RMS/Peak) : 800W / 3200W

- Impedance : 4Ω

- Frequency Response : 36Hz – 400Hz

- Sensitivity (1W/1m) : 96dB

- Max. SPL (Continuous/Peak) : 125dB / 131dB

- Coverage : Omnidirectional

- Driver : LF 2 × 15"

- Input : +1, -1

- Dimensions (W × H × D) : 450 × 1000 × 550mm

- Weight : 62kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.