1. LINE ARRAY SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, STL18

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 18인치의 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다

(2) 성  능

- Frequency response : 35Hz-300Hz

- Sensitivity(1W@1m) : 100dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated Power : 800W AES, 3200W peak

- LF Driver : 1x18" (460mm)/ 4" voice coil

- Maximum SPL : 128dB continuous, 134dB peak

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 725 x 600 x 503mm

- 무게 : 45kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.