1. LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, STL206

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 듀얼 6.5인치의 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 60Hz-20KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 98dB (passive mode) HF 108dB LF 98dB (Bi-amp mode)

- Nominal Impedance : 16Ω

- Rated Power : HF 55W AES, 220W peak LF 250W AES, 1000W peak

- LF Driver : 2 x 6.5"(165mm)/ 1.5"voice coil

- HF Driver : 1 x 1"(25mm)/ 2"voice coil

- Coverage : (H x V)	120° x 15°

- Maximum SPL : 124dB continuous, 130dB peak

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 600 x 306 x 202mm

- 무게 : 21kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.