1. LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, STL208

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 듀얼 8인치의 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 55Hz-20KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 99dB (passive mode) HF 112dB LF 99dB (Bi-amp mode)

- Nominal Impedance : 16Ω

- Rated Power : HF 75W AES, 300W peak LF 350W AES, 1400W peak

- LF Driver : 2 x 8"(200mm)/ 2"voice coil

- HF Driver : 1 x 1.5"(38mm)/ 3"voice coil

- Coverage : (H x V)	120° x 15°

- Maximum SPL : 126dB continuous, 132dB peak

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 725 x 370 x 235mm

- 무게 : 27.5kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.