1. POWER AMP

모델 : MYFIX, TA-2008

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Channels : 2

- 8Ω Output Power (Stereo) : 800W

- 4Ω Output Power (Stereo) : 1200W

- 8Ω Bridge Output Power : 2400W

- Frequency Response (8Ω, ±3dB) : 20Hz–20kHz

- THD (1kHz) : <0.1%

- S/N Ratio : ≥95dB

- Damping Factor : >350

- Crosstalk : ≥80dB

- Input Sensitivity : 1.4V / 1.0V / 0.775V

- Input Impedance : 20kΩ (Balance) / 10kΩ (Unbalance)

- Output Circuit : FTD

- Cooling : 2 fans, front-to-rear airflow, intelligent variable speed

- Weight (G.W) : 22.5kg

- Dimensions (WxHxD) : 483×89×410mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.