1. WIRELESS ANTENNA

모델 : MYFIX, WA-801

(1) 기  능

본 기기는 안테나로부터 입력받은 신호를 수신 및 증폭하는 안테나 분배기에 결합하여 사용하는 무선 안테나로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Display mode : LED indicator light

- Frequency : U segment 400-950MHz

- Control switch : light touch

- Interface : B-type female socket

- Output impedance : 50 ohms (SWR < = 1:1.5)

- Gain (maximum) : 12dB (typ)

- Radiation angle : 180 degrees

- Output gain adjustable : 0+4+8+12dB

- 3rd order intermodulation intercept point : + 25dBm (typical)

- Power supply : + 9V to 12V (typical), 150mA

Size (WxDxH) : 237.6*189.6mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.