1. WIRELESS ANTENNA DISTRIBUTOR SYSTEM

모델 : MYFIX, WD-916F

(1) 기  능

본 기기는 안테나로부터 입력받은 신호를 수신 및 증폭하여 16대의 무선 수신기와 1대의 안테나 분배기로(Link)로 신호를 분배하는 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<안테나 분배기>

- 채널수 : 16ch

- 입력 임피던스 : 50Ω

- 출력 임피던스 : 50Ω

- 안테나 입/출력 소켓 : BNC

- 증폭 : 3dB

- 대역폭 : 500MHz

- 전원 공급 장치 : DC 12-18V

- Dimensions (WxDxH) : 480 * 44 * 200mm

- Weight : 2kg

<안테나>

- 주파수 범위 : 450-950MHz

- 정상파 비율 : Omni Directional

- Gain 선택 스위치 : 3dB / 10dB

- 절연 저항 : < 1.3

- 전원 : DC 9V

- 증폭 : 0dB 3dB 12dB

- 규격 (WxDxH) : 295 x 275mm

- 무게 : 185g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.