1. 6 Zone Mixing Amplifier

모델 : MYFIX, Zone-610

(1) 기  능

본 기기는 6구역을 조정할 수 있는 600W 출력의 믹싱 앰프로서, 입력신호를 받아 6개의 존으로 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 컨트롤 채널 : 6CH

- 마이크 입력 (w/PhantomPower) : 2CH

- 라인 입력 : Line Input(Unbalance, RCA) 3ch, Optical 1ea, Coaxial 1ea

- 라인 출력 : Line Output (Unbalance, RCA) 1ch

- 출력 파워 (1kHz  THD 0.5%) : 600W(100Wx6CH/4Ω)

- AUX 입력 감도 / 임피던스 : 700 mV / 22 kΩ

- 주파수 응답 : 40 Hz – 20 kHz

- 톤 컨트롤 : BASS/MID/TREBLE ±10 dB (100 Hz / 800 Hz / 10 kHz)

- 부스트 컨투어 (볼륨 -30 dB) : +6 dB (100 Hz) / +4 dB (10 kHz)

- 신호대잡음비 (S/N) : 80 dB

- 임피던스 A,B : 4–16 Ω

- 임피던스 A+B : 8–32 Ω

- 전원 : AC 220 V / 60 Hz

- 소비전력 : 140 W

- 크기 (W×H×D) : 480 × 88 × 280 mm

- 무게 : 8 kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.