1. POWER AMP

모델 : MYFIX, CA-2003

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Stereo Power(rms) 8Ω : 2X300W

- Stereo Power(rms) 4Ω : 2X450W

- Bridge Power(rms) 8Ω : 900W

- Bridge Power(rms) 4Ω : 1200W

- MUPO(8Ω/40ms) : 87V

- Input Sensitivity ( x 40/32dB ) : 1.22V

- Voltage Gain 0.775V/0dBm : x63

- Normal Power Consumption : 375VA/1.6A

- Max Power Consumption : 750VA/3.0A

- 규격 (WxDxH) : 483 x 88 x 370mm

- 무게 : 12.8kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.