1. POWER AMP

모델 : MYFIX, CA-4013

(1) 기  능

본 기기는 4채널의 고출력 오디오 시그널 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Stereo Power 8Ω : 1300W x 4

- Stereo Power 4Ω : 1750W x 4

- Stereo Power 2Ω : 2300W x 4

- Frequency Response : ± 0.3dB

- Sensitivity (1KHz8Ω) : 0.775v/26/32dB

- Crosstalk Attenuation : ≥62dB

- S/N ratio : ≥106dB

- Damping Factor : ≥900

- THD : ≤0.05%

- Output Circuit Type : D+AB

- Power Consumption : 800

- 규격 (WxDxH) : 482 x 88 x 495mm

- 무게 : 15kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.