1. POWER AMP

모델 : MYFIX, DA-204

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 디지털 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Stereo Power 8Ω : 400W x 2

- Stereo Power 4Ω : 600W x 2

- Bridge Power 8Ω : 1200W

- Frequency Response : 20Hz-20KHz +/- 0.25dB

- Input Impedance : 30K ohm

- Input Sensitivity : 0.775V

- Damping Factor : >1000

- S/N Ratio : 112dB (A-Weighting)

- THD : <0.05%

- Switch Rate : 50V/us

- DC Residual : <5mV

- Power Factor Cos : 0.95 @ > 500W

- Max Output Voltage : 100V Peak/ 50A Peak

- Working Voltage : AC 220V

- Power : Standard switch mode with PFC chnique

- Output Connection : SPEAKON

- Dimensions(W*H*D) : 480 x 44 x 226 mm

- Weight : 3.3kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.