1. Digital Power Amp

모델 : MYFIX, DPA804

(1) 기  능

본 기기는 DSP 처리 모듈이 있는 디지털 파워 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Stereo power 1KHz 1% THD : 4Ω : 800W x 4, 8Ω : 400W x 4

- Bridge Mono Mode 1KHz 1% THD 8Ω : 1600W

- Damping Factor : >180

- THD+N : <0.15%

- S/N rate : >95dB

- Crosstalk : >50dB

- Power/Output Circuitry : Switching Power ClassD

- Indicators : OLED Display

- Connectors : INPUT : Active balanced XLR /OUTPUT : Speak-on jack

- 규격 (WxDxH) : 483 x 460 x 44mm

- 무게 : 8kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.