1. POWER AMP

모델 : MYFIX, SA-2004

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 2CH Power Amplifier

- Output Power 8Ω : 400W X 2

- Output Power 4Ω : 650W X 2

- Bridge Power 8Ω : 1320W

- Bridge Power 4Ω : 2200W

- Frequency Response : 20Hz-20KHz, +-0.5dB

- S/N Ratio : >103dB

- Slew Rate : 80V/Us

- Dampling Factor : >500

- THD+N : <0.05%, 1KHz, 1/3 Rate Power, 8ohm

- Circuitry : Class AB

- Channel Seperation : >80dB

- Sensitivity : 0.775V/1V/1.4V(+5dBU), BALANCE

- Input Impedance : 20K ohm, BALANCE/10Kohm, UNBALANCE

- Connectors : Speakon, Binding Post

- Protection : Over heat, Short citcuit, DC safeguard, Over Loading, - Boot-strap short test

- Cooling Radiator : High/Low Automatic Control

- Size(WxDxH) : 483x485x89mm (2u)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.