1. COMPACT LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, CPA104

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 4인치의 콤팩트 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Rated Power : 100W RMS, 400W PEAK

- Sensitivity : 99dB

- Frequency Response : 95Hz-20kHz

- Impedance : 8 ohms

- Max SPL : 92dB Continuous, 98dB Peak

- LF Driver : 1 x 4"(100mm) / 1" voice coil

- HF Drive : 3 x 0.5" voice coil

- Coverage (H x V) : 110° x 20°

- Connectors : 2 x 1/4" TRS, Series:1x 1/4" TRS

- 규격 (WxDxH) : 126 x 136 x 136mm

- 무게 : 1.45kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.