1. 24port 250W USB Multi-Fuction Charger

모델 : MYFIX, PSS-408

(1) 기  능

본 기기는 최대 24채널 동시 충전 가능한 USB Multi charger로 2.6인치 LCD 디스플레이 탑재로 실시간 전압상태 확인이 가능하며 채널 당 1000mA 충전을 지원하여야 한다.

(2) 성  능

- 품명 : 24Port USB Multi-Fuction Charger

- 입력 전압 : AC 100~240V / 50~60Hz

- 출력 전압 : DC 5V

- 출력 전류 : 1000mA (채널별)

- 대기 전력 소비 : 5W

- 최대 소비 전력 : 250W

- 채널 수 : 24채널

- 충전 포트 : USB 2.0

- 동시 충전 : 최대 24개 마이크 유닛 동시 충전 가능

- 충전 시간 : 약 5시간 (2500mAh 기준)

- 보호 기능 : 쇼트(단락) 보호 / 자동 전원 차단 / 자동 복구 / 과전류 보호 / 저전압 보호

- 디스플레이 : 2.6인치 LCD 디스플레이 / 실시간 전압 상태 표시

- 외관 소재 : 아노다이징 알루미늄 합금 패널

- 동작 온도 : -20°C ~ 40°C

- 무게 : 약 2.6kg

- 제품 크기 : 485 × 210 × 43mm

- 설치 방식 : EIA 표준 1U 랙 마운트

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.